# Elektrisch/Mechanische - Jalousiesteuerung

**Handbuch Zusatz**

Der Schweller Motor ist geeignet für übliche mechanische Schweller Gestänge.

Die elektrische Funktion ist standartmäßig ausgeschaltet.

Zum Aktivieren der elektrischen Funktion verbinden Sie bitte die Kabel der Magnetkupplung mit 24VDC (oder 14VDC falls bestellt).

Nun ist die elektrische Funktion in Betrieb und die mechanische Nutzung ist nicht mehr möglich.

Zum Reaktivieren der mechanischen Funktion bitte die 24VDC (oder 14VDC falls bestellt) zur Magnetkupplung trennen.

Zum Verbinder der 24VDC(oder 14VDC falls bestellt)-Kabel ist am Gehäuse eine Verbinder Klemme angebracht.

**24V/0,63A**

**14V/1,5A**